
Эвотор 10 — это удобный смарт-терминал для ресторанов, кафе и магазинов.   
Смарт-терминал состоит из основания, принтера чеков и планшета:



Справа — кнопка включения. Рядом — кнопка регулировки звука:




Наверху — камера и световые индикаторы:


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| image4.png  Если горит зеленый индикатор — значит, всё в порядке, смарт-терминал готов к работе |  | image9.png  Если загорелся красный — что-то пошло не так. Например, у вас закончилась чековая лента |

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь в техподдержку Эвотора — вам помогут.


В задней части основания смарт-терминала — отсек для чековой ленты:




Переверните смарт-терминал. Внутри батарейного отсека находится слот для сим-карты. Он пригодится, если вы пользуетесь мобильным интернетом:



Чуть выше расположен слот для фискального накопителя:



Под ним — разъемы и порты для блока питания, сканера, принтера этикеток, весов и пинпада:



**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дисплей |  | 10,1", емкостный тип |
| Разрешение экрана |  | 1280×800 |
| Плотность экрана |  | 174 DPI |
| Процессор компьютера |  | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
| Операционная система |  | Evotor OS, версия 3 |
| Объем оперативной памяти |  | 1 Гб |
| Объем физической памяти |  | 8 Гб |
| Дополнительная память |  | Нет |
| Поддерживаемые беспроводные сети |  | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| Навигация |  | GPS |
| Доступ в интернет |  | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
| Ethernet |  | Есть |
| Количество USB-портов для подключения внешних устройств |  | 5 (в нижней части корпуса) |
| Дополнительные интерфейсы |  | Денежный ящик, 2 COM порта |
| Камера |  | 5 Мп |
| Тип печатающего устройства |  | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
| Скорость печати |  | До 90 мм/с |
| Параметры печатной ленты |  | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06–0,1мм |
| Резак |  | 2 стальные гребенки |
| Основные характеристики фискальной памяти |  | Нет |
| Время сохранности информации в регистрах после выключения питания |  | Не менее 1440 ч. |
| Срок сохранности информации в ФН |  | Не менее 5 лет |
| Электропитание |  | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A |
| Аккумулятор |  | 2600 мА·ч × 4 |
| Время автономной работы |  | 6–12 ч |
| Габаритные размеры, мм |  | 226×245×111 |
| Вес без сетевого адаптера |  | 1250 г |
| Время непрерывной работы (от электросети) |  | Не менее 16 ч |
| Средняя наработка на отказ |  | Не менее 3000 часов |
| Срок службы |  | Не менее 5 лет |
| Ресурс печатающего устройства |  | 100 км |
| Климатические условия для эксплуатации |  | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |  | Температура: от −30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дисплей |  | 10,1", емкостный тип |
| Разрешение экрана |  | 1280×800 |
| Плотность экрана |  | 170 DPI |
| Процессор компьютера |  | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
| Операционная система |  | Evotor OS, версия 3 |
| Объем оперативной памяти |  | 1 Гб |
| Объем физической памяти |  | 8 Гб |
| Дополнительная память |  | Нет |
| Поддерживаемые беспроводные сети |  | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| Навигация |  | GPS |
| Доступ в интернет |  | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
| Ethernet |  | Есть |
| Количество USB-портов для подключения внешних устройств |  | 5 (в нижней части корпуса) |
| Дополнительные интерфейсы |  | Денежный ящик, 2 COM порта |
| Камера |  | 5 Мп |
| Тип печатающего устройства |  | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
| Скорость печати |  | До 90 мм/с |
| Параметры печатной ленты |  | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06–0,1мм |
| Резак |  | 2 стальные гребенки |
| Основные характеристики фискальной памяти |  | Нет |
| Время сохранности информации в регистрах после выключения питания |  | Не менее 1440 ч. |
| Срок сохранности информации в ФН |  | Не менее 5 лет |
| Электропитание |  | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V,3A |
| Аккумулятор |  | 2600 мА·ч × 4 |
| Время автономной работы |  | 8–14 ч |
| Габаритные размеры, мм |  | 226×111×111 |
| Вес без сетевого адаптера |  | 860 г |
| Время непрерывной работы (от электросети) |  | Не менее 16 ч |
| Средняя наработка на отказ |  | Не менее 3000 часов |
| Срок службы |  | Не менее 5 лет |
| Ресурс печатающего устройства |  | 100 км |
| Климатические условия для эксплуатации |  | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |  | Температура: от −30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |